KOLAS-G-014 KS P ISO 15195 해설서 신·구조문 대비표

현 행	개 정 안	비 고
5.4 표준물질 - ISO/REMCO에도 유사한 정의가 있으나, "시험"(ISO 15189:2007, 3.4)의 개념으로서 "측정과정"이라는 용어를 사용하고 있는데, 이것은 양의 측정과 명목특성의 조사를 모두 포함하는 것이다.	5.4 표준물질 - ISO/REMCO에도 유사한 정의가 있으나, "시험"(ISO 15189:2022)의 개념으로서 "측정과정"이라는 용어를 사용하고 있는데, 이것은 양의 측정과 명목특성의 조사를 모두 포함하는 것이다.	개정된 표준명칭(ISO 15189:2022)으로 변경
5.6 측정학적 소급성-측정불확도 기준측정기관은 최상위 측정학적 등급 체계의 소급성을 유지하고 일반실험실보다 낮은 측정불확도로 운영하여야 한다. 기준측정기관에서 제공되는 측정학적 등급은 메디컬 시험기관이 의학적 요구사항을 충족할 수 있도록 적합해야 한다. 메디컬 시험기관에 대한 특정 요구사항은 KS P ISO 15189에 기술되어 있다.	5.6 측정학적 소급성-측정불확도 기준측정기관은 최상위 측정학적 등급 체계의 소급성을 유지하고 일반실험실보다 낮은 측정불확도로 운영하여야 한다. 기준측정기관에서 제공되는 측정학적 등급은 메디컬 시험기관이 의학적 요구사항을 충족할 수 있도록 적합해야 한다. 메디컬 시험기관에 대한 특정 요구사항은 KS Q ISO 15189에 기술되어 있다.	ISO 15189의 표준 코드 기존 P에서 Q로 변경된 사항을 적용