KOLAS-G-016 KS A ISO 17034 해설서 신·구조문 대비표

현 행	개 정 안	비 고
7.10 균질성 평가 7.10.1 ㅇ 균질성 평가에서 확보한 데이터가 특성값 부여에 사용될 때 측정소급성에 대한 요구사항(7.9) 및 특성화(7.12) 조항을 만족해야 한다. <신 설>	7.10 균질성 평가 7.10.1 ㅇ 균질성 평가에서 확보한 데이터가 특성값 부여에 사용될 때 측정소급성에 대한 요구사항(7.9) 및 특성화(7.12) 조항을 만족해야 한다. ㅇ 후보 표준물질의 균질성 및 안정성 평가와 관련하여 KS A ISO Guide 35:2017(ISO 33405:2024)에서는 대표적인 샘플링 계획으로 단순 무작위 샘플링, 층화 무작위 샘플링, 계통 샘플링을 제시하고 있으며, 무작위 샘플링 시에는 난수 생성 소프트웨어 또는 난수표를 사용하여 샘플링하는 인원의 주관이 개입되지 않을 것을 강조하고 있다. ㅇ 샘플링 방법과 관련한 표준은 KS Q ISO 24153 및 KS Q 1003을 참고할 수 있다.	샘플링 기법에 대한 통계적 방법 명확화